师宗县人民医院医、护、患服装及床上用品采购项目技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	1
	男医生服
	1.配比：65涤纶  35棉；
2.织物密度：经向（根/英寸）107±3  纬向（根/英寸）59±3；
3.线密度：经向：22.6S±2S  纬向：22.3S±2S；
4.撕破强力(N)：经向≧13，纬向≧11；
5.pH值、甲醛含量、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料等：符合GB 18401-2010标准B类（及以上）指标基本安全技术要求；
6.耐湿摩擦色牢度：≧2-3。
	件
	253

	2
	女医生服
	
	件
	364

	3
	护士服
	
	套
	545

	4
	护士服（短款长袖）
	
	套
	47

	5
	护士服（短款短袖）
	
	件
	15

	6
	女护士裤
	
	条
	515

	7
	男护士裤
	
	条
	2

	8
	洗手衣（短袖）
	1.成份含量：99%全消光长纤维，1%碳纤维导电丝；
2.面料功能：放透视、防静电、不落絮、不产尘、耐氯漂、耐高温、吸湿速干、柔软光泽有弹性、可工业洗涤、易洗速干。
	套
	43

	9
	洗手衣（长袖）
	
	套
	17

	10
	洗手衣（男款）
	
	套
	6

	11
	护士鞋
	1.质量标准参照国家QB/T1002-2015皮鞋行业标准制作；
2.鞋面：软面纯牛皮100%制作，白色，光感好，质量好，易打理，韧性好，不易破损；
3.内里：鞋内采用柔软、透气的优质纯皮；
4.鞋垫：采用透气的真皮并内衬柔软乳胶垫。足弓造型半包裹支撑及穴位按摩，以减轻足部疲劳；
5.鞋底：鞋底采用超轻底坡跟设计，可以起到缓震减压的作用，底部波纹胶起到耐磨，防滑，静音。耐折性能：预割口5mm（天然皮革外底不割口）连续屈挠4万次，折后割口裂口长度≤10.0mm，折后无心裂纹，折后帮面不出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶、复合底无脱层，鞋底、底墙涂饰层无脱落；
6.性能：符合人体重力学原理，能整个脚掌均匀受力，又能有效降低脊柱之负担。穿着轻便，舒适透气，美观大方，经久耐穿，防滑无声。
	双
	362

	12
	病号服
	1.纤维成分：棉100%；
2.纱织：(20±2）s *（20±2）s；
3.密度：（86±8）根/英寸*（58±5）根/英寸；
4.撕破强力(N)：经向≧13，纬向≧11；
5.pH值、甲醛含量、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料等：符合GB 18401-2010标准B类（及以上）指标基本安全技术要求；
6.耐湿摩擦色牢度：≧2-3。
	套
	175

	13
	垫棉
	一级棉胎；规格尺寸：1.5m×2.0m；实际重量≥3KG；检测依据符合GB/35932-2018《梳棉胎》（一级）检验要求；纤维含量100%；梳棉颜色等级：白棉三级；含杂率≤0.8；短纤维含量≤25%。
	床
	100

	14
	被芯
	可水洗羽丝绒；实际重量≥2.5KG；填充原料符合GB18383-2007检测要求标准。
	床
	100

	15
	床单（核心产品）
	1.纤维成分：涤纶（65%~67%）+棉；（33%~35%）；
2.纱织：(30±2）s *（30±2）s；
3.密度：（133±8）根/英寸*（76±6）根/英寸；
4.pH值、甲醛含量、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料等：符合GB 18401-2010标准B类（及以上）指标基本安全技术要求。
	床
	752

	16
	被套
	
	床
	532

	17
	枕套
	
	个
	1132

	18
	枕芯
	1.填充物：PP棉；
2.实际重量：≥0.65 KG；
3.外套材质：涤纶（65%~67%）+棉（35%~33%）。
	个
	120

	19
	绿色床单
	1.纤维成分：涤纶（65%~67%）+棉；（33%~35%）；
2.纱织：(30±2）s *（30±2）s；
3.密度：（133±8）根/英寸*（76±6）根/英寸；
4.pH值、甲醛含量、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料等：符合GB 18401-2010标准B类（及以上）指标基本安全技术要求。
	床
	20

	20
	绿色被套
	
	床
	20

	21
	绿色枕套
	
	床
	20



